ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ для печати
Все макеты печатаются из формата .tif. Поэтому в какой бы программе вы ни готовили макеты, они перед печатью переводятся в данный формат.

 При изготовлении макета в Adobe Photoshop соблюдайте следующие правила:

- макет должен быть подготовлен в цветовой палитре CMYK;

- черный цвет, должен быть составным, CMIK 40,40,40,100;

- все слои должны быть слиты;

- в масштабе 1:1;

- без альфа-каналов и путей;

- готовый макет необходимо сохранить в формате .tif

 

При изготовлении макета в CorelDraw:
- макет должен быть подготовлен в цветовой палитре CMYK;

- черный цвет, он должен быть составным, CMIK 40,40,40,100;

- в масштабе 1:1;

- если в макете используются растровые рисунки, они заранее должны быть переведены в цветовую палитру CMYK;

- окончив работу над макетом, все шрифты конвертируйте в кривые;

- готовый макет экспортируйте в формат .tif;

ВАЖНО! Если вы хотите в макете применить различные эффекты, например: тени, переливы, обводки, то лучше это делать в программе Adobe Photoshop, т.к. в любой другой, при экспорте макета в .tif они могут некорректно сохраниться. 
 

При изготовлении макета в Adobe Illustrator:
- макет должен быть подготовлен в цветовой палитре CMYK;

- черный цвет, он должен быть составным, CMIK 40,40,40,100;

- масштаб 1:1

- если в макете используются растровые изображения, они заранее должны быть переведены в цветовую палитру CMYK.

- окончив работу над макетом, все шрифты конвертируйте в кривые;

- готовый макет экспортируйте в формат .tif

 

Если вам нужно сделать фигурную резку наклеек (есть изображение и его нужно вырезать по контуру), то:

- макет должен быть подготовлен в CorelDraw;

- все шрифты переведены в кривые;

- масштаб 1:1;

- по контуру вырезаемого изображения должна быть выполнена обводка – кривая, по которой будет осуществляться надсечка (вырезка);

- обводку нужно нарисовать минимальной толщины (сверхтонкий абрис);

- все объекты выполнены в виде контуров с замкнутой линией, по которой и будет производиться резка.


ВАЖНО!
Не путайте разрешение (dpi) широкоформатной печати с разрешением вашего файла (dpi). Это разные вещи. Вот примерные таблицы с размерами макетов (кв.м), и их соотношением к разрешению (dpi) и объему (Mb).

	Макеты для интерьерной печати (плоттер Mimaki)

	Размер изображения, кв. м
	Разрешение макета, (pixels/inch)
	Объем готового файла (max), Mb

	менее 0,5
	230
	160

	от 0,5 до 1
	180
	160

	1
	160
	160

	3
	120
	250

	5 и более
	90
	250


 

	Макеты для широкоформатной и полуинтерьерной печати 

	Размер изображения, кв. м
	Разрешение макета, (pixels/inch)
	Объем готового файла (max), Mb

	от 1 до 10
	80
	100

	от 10 до 18
	50
	110

	18
	30
	120

	от 18 до 30
	25
	130

	от 30 до 100
	20
	250

	более 100
	15
	300 - но не более 800


